1.
硬件请设置为编程器模式, 通过24芯片烧写接口与VGA连接.

从编程器的24烧录座接口通过杜邦线连接
SCL 6脚 连接到VGA 15脚
SDA 5脚 连接到VGA 12脚
GND 4脚 连接到VGA 的GND脚

2.
硬件请设置为串口模式, 通过TTL接口与VGA连接.

从编程器的TTL接口通过杜邦线连接
RXD 连接到VGA 4,13脚
TXD 连接到VGA 11,14脚
GND 连接到VGA 的GND脚

软件上设定为CH341A的串口端口, 115200波特率 即可操作.