用户 English
搜索
{{item.name}}
{{item.name}}
应用方案 沁恒社区 服务支持 关于沁恒

Previous Next

#### CH32xRM.PDF

适用范围 | 版本 | 上传时间 | 资料大小
--- | --- | --- | ---
CH32F103x,CH32V103x | 1.9 | 2024-06-27 | 3.98MB
CH32x系列参考手册，针对用户的应用开发，提供了CH32F103x、CH32V103x产品的详细使用信息，适用于系列中不同存储器容量、功能资源、封装的产品。
下载

#### 相关资料

资料名称 | 资料简介
CH32F103DS0.PDF | CH32F103数据手册， 32位Cortex-M3 内核通用微控制器。片上集成双 USB2.0 控制器、多通道 TouchKey、12 位 DAC，多通道 12 位 ADC、 多组定时器、 CAN 通讯控制器、 I2C/UART/SPI 等丰富的外设资源。
CH32V103DS0.PDF | CH32V103数据手册，32位RISC-V指令集内核通用微控制器，具有快速中断响应和低功耗设计特点。集成丰富外设资源包括：USB2.0主机/设备控制器、多路触摸按键检测（TouchKey）、DMA控制器、12位ADC、RTC、7组定时器、多组I2C/UART/SPI等常用通讯接口。可满足电机控制、传感器采集、医疗保健、消费电子等市场多方面的应用需求。
CH32F103EVT.ZIP | CH32F103评估板说明及参考应用例程， 包含评估板使用及开发说明，USB-Host/Device、DAC、Touchkey、ADC、UART、SPI等示例程序。
CH32V103EVT.ZIP | CH32V103评估板说明及参考应用例程， 包含评估板使用及开发说明，USB-Host/Device、Touchkey、ADC、UART、SPI、IIC等示例程序。
CH32F103DS1.PDF | CH32F103快速应用手册，32 位 Cortex-M3 内核通用微控制器。片上集成双 USB2.0 控制器、多通道 TouchKey、12 位 DAC，多通道 12 位 ADC、 多组定时器、 CAN 通讯控制器、 I2C/UART/SPI 等丰富的外设资源。
CH32FV2x_V3xRM.PDF | CH32FV2x_V3xRM应用手册，32位RISC-V架构通用微控制器，具有高效中断响应、标准内存保护、硬件除法、浮点运算等特点。 包含USB2.0主机/设备控制器、蓝牙5.3、以太网、多CAN、12位DAC/ADC、8组串口、电机定时器、运放、双DMA控制器等丰富的外设资源。
CH32V307EVT.ZIP | CH32V307评估板说明及参考应用例程，包含评估板使用及开发说明，ADC, DAC, Touchkey,USB2.0高速,USB全速，Ethernet, SDIO, FSMC, SPI, UART, CAN, OTG等示例程序。
SCHPCB.ZIP | CH芯片的引脚图器件库和封装图，包括USB、蓝牙、以太网接口芯片及MCU，蓝牙PCB板载天线参考设计等。
CH283DS1.PDF | 48V双N管预驱芯片CH283的手册，包含三个独立半桥实现三相半桥栅极驱动，内置自举二极管，内置死区时间控制，用于48V以下三相无刷直流电机中6只N沟道MOSFET功率管的GATE驱动