用于MCS51单片机的内置USB调试固件程序
用于连接CH372或者CH375的单片机进行简单的调试功能
可以用include直接包含到应用系统的主程序中,或者添加到工程项目中

CH372DBG.C 为单片机端的子程序，内有主程序示例
CH37D51.C  为计算机端的子程序，内有主程序示例

*******************************
实例
MCU目录下为单片机端的主程序:源程序/目标程序
PC目录下为计算机端的监控/调试工具主程序:源程序/目标程序
功能：
  1、可以做简单调试，类似于简单的嵌入式软件仿真器，计算机端程序为CH37XDBG.EXE
  2、在计算机上可以读写单片机的SFR、可以控制单片机的I/O引脚
  3、在计算机上可以读写单片机的内部RAM，交换数据
  4、在计算机上可以读写单片机的外部RAM或者外部IC设备
  5、在计算机上可以读取单片机的程序ROM
扩展功能，后加的
  6、通过MCS51的异步串口模拟USB转串口芯片（USB数据经MCS51后转为串口数据）
  7、支持I2C两线接口（例子只用于测试24C01-24C16，24C32-24C512等串行EEPROM）
