发送格式为:SSXXXXXXPP    X只能是0~9，对应Buffer数组位置为Buffer[2]~Buffer[7]
6个XXXXXX会拆分成3个指令:FirstCommand=(Buffer[2]-0x30)*10+(Buffer[3]-0x30);
                         SecondCommand=(Buffer[4]-0x30)*10+(Buffer[5]-0x30);
                         ThirdCommand=(Buffer[6]-0x30)*10+(Buffer[7]-0x30);
FirstCommand作为主要指令判断，SecondCommand，ThirdCommand作为附带参数~
控制LED0和LED亮灭。
按板子上的4个KEY会响应输出对应key的语句~
上位机直接用的多功能调试助手！
